# DHCP

Редактировал(а) Alexandr Fokin 2022/12/12 12:22

Dynamic Host Configuration Protocol

Протокол, основанный на UDP, использует широковещательные сообщения.
Используется для динамического присвоения ip адресов устройствам в сети.

#### Внутренние ссылки:

###### Дочерние страницы:

###### Обратные ссылки:

No back links for this page!

Создал(а) Alexandr Fokin 2022/07/15 22:44

- Комментарии (0)
- Вложения (0)
- История
- Информация

## Приложения