# Модель OSI

Редактировал(а) Alexandr Fokin 2023/02/16 01:47

Open Systems Interconnection model

Сетевая модель OSI
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевая_модель_OSI

Модель является условной, и реальные протоколы и стеки вполне могут не соответствовать ее структуре/разделению и только в некоторой мере проецируются на ее уровни.
Не всегда протокол можно однозначно отнести к определенному уровню модели.

Уровень | Примеры идентификаторов | Пример протокола | Пример оборудования
--- | --- | --- | ---
1. Физический |  |  | Витая пара + Registered Jack (RJ)(8P8C), Радиодиапазон 2.4 ГГц, Радиодиапазон 850 МГц, Волоконно-оптический кабель
2. Канальный | MAC адрес | Ethernet (frame), 802.11.b, 3G, ARP, Spanning tree protocol | Свитч (Switch) (MAC address table)
3. Сетевой | IP адрес | IP (IP пакеты), ICMP (IP пакеты), | Роутер (Router) (Пограничные сети и таблицы маршрутизации)
4. Транспортный | Порт | TCP (tcp segment), UDP (udp datagram) | Хост
5. Сеансовый |  | Сокет Socket
6. Представления |  |
7. Прикладной |  | HTTP 1.1, WebSocket

#### Внутренние ссылки:

###### Дочерние страницы:

###### Обратные ссылки:

- Балансировщик Load Balancer
- Сокет Socket

Создал(а) Alexandr Fokin 2022/07/09 16:37

- Комментарии (0)
- Вложения (0)
- История
- Информация

## Приложения