Сети - Модель OSI 

Page / - Изменено Alexandr Fokin в 2023/02/16 01:47 

Модель OSI 
Изменено Alexandr Fokin
в 2023/02/16 01:47

Оглавление

Open Systems Interconnection model
Сетевая модель OSI
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевая_модель_OSI
Модель является условной, и реальные протоколы и стеки вполне могут не соответствовать ее структуре/разделению и только в некоторой мере проецируются на ее уровни.
Не всегда протокол можно однозначно отнести к определенному уровню модели.

Уровень	Примеры идентификаторов	Пример протокола	Пример оборудования	
1. Физический	 	 	•	Витая пара + Registered Jack (RJ)(8P8C),
•	Радиодиапазон 2.4 ГГц,
•	Радиодиапазон 850 МГц,
•	Волоконно-оптический кабель	
2. Канальный	MAC адрес	Ethernet (frame),
802.11.b,
3G,
ARP,
Spanning tree protocol	•	Свитч (Switch)
(MAC address table)	
3. Сетевой	IP адрес	IP (IP пакеты),
ICMP (IP пакеты),	•	Роутер (Router)
(Пограничные сети и таблицы маршрутизации)	
4. Транспортный	Порт	TCP (tcp segment),
UDP (udp datagram)	•	Хост	
5. Сеансовый	 	Сокет Socket		
6. Представления	 	 		
7. Прикладной	 	HTTP 1.1, WebSocket		

Внутренние ссылки:
Дочерние страницы:
Обратные ссылки:
•	Балансировщик Load Balancer
•	Сокет Socket