# Ethernet

Редактировал(а) Alexandr Fokin 2022/12/12 12:14

Группа протоколов, обеспечивающих взаимодействие и передачу фреймов (блоков данных) в соответствующем ему физическом носителе.

| Название | Описание
| Frame | Блок единичного пакета/сообщения. Фрейм содержит: Данные (максимальный размер которых ограничен значением параметра MTU). Метаданные, включающий в себе MAC адрес отправителя и получателя, контрольную сумму всего фрейма.
MAC | Media Acesse Control | Идентификатор узла (обычно сетевого интерфейса) на данном уровне.
MTU | Maximum transmission unit | Максимальный размер пакета, объем данных, которые можно отправить в одном фрейме. Для Ethernet значение - 1500 (1480 с учетом заголовка) байт.
jumbo-фрейм | Модификация стандарта, добавляющая возможность передавать фреймы большего размера. До 9000 байт.

#### Внутренние ссылки:

###### Дочерние страницы:

###### Обратные ссылки:

- Модель OSI
- IP

Создал(а) Alexandr Fokin 2022/07/14 23:22

- Комментарии (0)
- Вложения (0)
- История
- Информация

## Приложения