Протоколы - Ethernet

Page / - Изменено Alexandr Fokin в 2022/07/14 23:27

Ethernet

Изменено Alexandr Fokin

в 2022/07/14 23:27

Оглавление

Группа протоколов, обеспечивающих взаимодействие и передачу фреймов (блоков данных) в соответствующем ему физическом носителе.

Название	Описание
Frame	Блок единичного пакета/сообщения. Фрейм содержит: Данные (максимальный размер которых ограничен значением параметра MTU). Метаданные, включающий в себе MAC адрес отправителя и получателя, контрольную сумму всего фрейма.
MAC	Media Acesse Control	Идентификатор узла (обычно сетевого интерфейса) на данном уровне.
MTU	Maximum transmission unit	Максимальный размер пакета, объем данных, которые можно отправить в одном фрейме. Для Ethernet значение - 1500 (1480 с учетом заголовка) байт.
jumbo-фрейм	Модификация стандарта, добавляющая возможность передавать фреймы большего размера. До 9000 байт.

Внутренние ссылки:

Дочерние страницы:

Обратные ссылки:

Модель OSI

IP