Протоколы - Ethernet 

Page / - Изменено Alexandr Fokin в 2022/07/14 23:27 

Ethernet 
Изменено Alexandr Fokin
в 2022/07/14 23:27

Оглавление

Группа протоколов, обеспечивающих взаимодействие и передачу фреймов (блоков данных) в соответствующем ему физическом носителе.

 	Название	Описание	
 	Frame	Блок единичного пакета/сообщения.
Сегмент содержит:
•	Данные (максимальный размер которых ограничен значением параметра MTU).
•	Заголовок, включающий в себе MAC адрес отправителя и получателя, контрольную сумму.	
MAC	Media Acesse Control	Идентификатор узла (обычно сетевого интерфейса) на данном уровне.	
MTU	Maximum transmission unit	Максимальный размер пакета, объем данных, которые можно отправить в одном фрейме.
Для Ethernet значение - 1500 байт.	
	jumbo-фрейм	Модификация стандарта, добавляющая возможность передавать фреймы большего размера.
До 9000 байт.