# IP

Редактировал(а) Alexandr Fokin 2022/12/31 15:16

Internet protocol.

IPv4
IPv6

| Название | Описание
--- | --- | ---
|  | Может работать на основе Ethernet. IP пакет заворачивается в Ethernet фрейм.
| IP пакет | Блок единичного пакета/сообщения. Пакет содержит: Данные (максимальный размер 65535 65515 байт). Метаданные, включающий в себе IP адрес отправителя и получателя, контрольную сумму заголовка, TTL,
ICMP | Internet Control Message Protocol | Представляет из себя собственный протокол сообщений, но также является частью протокола IP.
| IP адрес и маска | Адрес хоста, адрес сети, широковещательный адрес.
| Фрагментация пакета | В ситуациях, когда размер IP пакета превышает допустимый размер фрейма MTU, IP пакет разбивается на несколько, каждый из которых содержит часть данных, умещающихся в границы MTU, также для каждого фрагмента записывается смещение от начала исходного пакета. Потребителю при обнаружении фрагментации необходимо дождаться получения всех фрагментов исходного пакета, а после собрать из них исходный IP пакет, и только после этого передать его дальше по сетевому стеку. При этом потеря одного фрагмента из группы изначального пакета приводит к тому, что весь пакет будет отброшен.

#### Внутренние ссылки:

###### Дочерние страницы:

###### Обратные ссылки:

- Модель OSI
- TCP
- UDP

Создал(а) Alexandr Fokin 2022/07/14 23:41

- Комментарии (1)
- Вложения (0)
- История
- Информация

## Приложения