Протоколы - IP

Page / - Изменено Alexandr Fokin в 2022/07/15 00:57

IP

Изменено Alexandr Fokin

в 2022/07/15 00:57

Оглавление

Internet protocol.

IPv4
IPv6

Название	Описание
Может работать на основе Ethernet. IP пакет заворачивается в Ethernet фрейм.
IP пакет	Блок единичного пакета/сообщения. Пакет содержит: Данные (максимальный размер 65535 65515 байт). Метаданные, включающий в себе IP адрес отправителя и получателя, контрольную сумму заголовка, TTL,
ICMP	Internet Control Message Protocol	Представляет из себя собственный протокол сообщений, но также является частью протокола IP.
IP адрес и маска	Адрес хоста, адрес сети, широковещательный адрес.
Фрагментация пакета	В ситуациях, когда размер IP пакета превышает допустимый размер фрейма MTU, IP пакет разбивается на несколько, каждый из которых содержит часть данных, умещающихся в границы MTU, также для каждого фрагмента записывается смещение от начала исходного пакета. Потребителю при обнаружении фрагментации необходимо дождаться получения всех фрагментов исходного пакета, а после собрать из них исходный IP пакет, и только после этого передать его дальше по сетевому стеку. При этом потеря одного фрагмента из группы изначального пакета приводит к тому, что весь пакет будет отброшен.

Внутренние ссылки:

Дочерние страницы:

Обратные ссылки:

TCP

UDP

Модель OSI