Протоколы - IP 

Page / - Изменено Alexandr Fokin в 2022/07/16 00:10 

IP 
Изменено Alexandr Fokin
в 2022/07/16 00:10

Оглавление

Internet protocol.

IPv4
IPv6

 	Название	Описание	
 	 	Может работать на основе Ethernet.
IP пакет заворачивается в Ethernet фрейм.	
 	IP пакет	Блок единичного пакета/сообщения.
Пакет содержит:
•	Данные (максимальный размер 65535 65515 байт).
•	Метаданные, включающий в себе IP адрес отправителя и получателя, контрольную сумму заголовка, TTL, 	
ICMP	Internet Control Message Protocol	Представляет из себя собственный протокол сообщений, но также является частью протокола IP.	
 	IP адрес и маска	Адрес хоста, адрес сети, широковещательный адрес.	
 	Фрагментация пакета	В ситуациях, когда размер IP пакета превышает допустимый размер фрейма MTU, IP пакет разбивается на несколько, каждый из которых содержит часть данных, умещающихся в границы MTU, также для каждого фрагмента записывается смещение от начала исходного пакета.
Потребителю при обнаружении фрагментации необходимо дождаться получения всех фрагментов исходного пакета, а после собрать из них исходный IP пакет, и только после этого передать его дальше по сетевому стеку.
При этом потеря одного фрагмента из группы изначального пакета приводит к тому, что весь пакет будет отброшен.