Механизмы - NAT

Page / - Изменено Alexandr Fokin в 2022/07/16 17:07

NAT

Изменено Alexandr Fokin

в 2022/07/16 17:07

Оглавление

Network Address Translation

Тип
Static	Явная таблица соответствий между хостом локальной сети и назначаемым ей белым IP адресом.
Pool	Использование пула белых IP адресов и динамическое распределение по необходимости между хостами локальной сети.
PAT (Port address translation)	Использование одного белого IP адреса, распределение запросов разных хостов за счет переписывания и сопоставления L4 портов в запросах.

Белый адрес publically routable
Серый адрес privately routable
STUN Session Traversal Utilities for NAT	Способ установки соединения (имеется в виду, что хосты смогут общаться между собой напрямую) между 2 хостами, расположенными за NAT (не имеющими белого адреса), с использованием внешнего публичного сервера.