Протоколы - UDP

Page / - Изменено Alexandr Fokin в 2022/07/09 17:15

UDP

Изменено Alexandr Fokin

в 2022/07/09 17:15

Оглавление

User Datagram Protocol

Основные моменты:

Понятие	Описание
Основывается на протоколе IP для передачи и маршрутизации. UDP датаграмма заворачивается в IP пакет.
UDP датаграмма	Блок единичного пакета/сообщения. UDP датаграмма содержит данные и заголовок необходимой для работы информацией.
Клиент и Сервер	UDP сервер слушает определенный сокет (привязка к IpAddress + Port). UDP клиент отправляет данные на сервер без установления какого-либо соединения.
Блочная передача	Клиенты оперируют отдельными сообщениями - UDP датаграммами.
Отсутствие гарантии доставки датаграмм.	Протокол не коим образом не гарантирует, что датаграмма будет доставлена. Причем потеря датаграммы может произойти даже из-за переполнения буфера.
Отсутствие гарантия порядка получения.	Датаграммы никак не связаны между собой (не обладают порядковым отношением).
Отсутствие гарантия целостности данных.	Перед отправкой в заголовок сегмента включается блок с контрольной суммой данных, но при получении ее проверка не является обязательной и не является обязательным критерием для отбрасывания датаграммы.

Внутренние ссылки:

Дочерние страницы:

Обратные ссылки:

DHCP

Модель OSI

Сокет Socket

QUIC