Протоколы - UDP 

Page / - Изменено Alexandr Fokin в 2022/07/09 17:15 

UDP 
Изменено Alexandr Fokin
в 2022/07/09 17:15

Оглавление

User Datagram Protocol

Основные моменты:
Понятие	Описание	
 	Основывается на протоколе IP для передачи и маршрутизации.
UDP датаграмма заворачивается в IP пакет.	
UDP датаграмма	Блок единичного пакета/сообщения.
UDP датаграмма содержит данные и заголовок необходимой для работы информацией.	
Клиент и Сервер	UDP сервер слушает определенный сокет (привязка к IpAddress + Port).
UDP клиент отправляет данные на сервер без установления какого-либо соединения.	
Блочная передача	Клиенты оперируют отдельными сообщениями - UDP датаграммами.	
Отсутствие гарантии доставки датаграмм.	Протокол не коим образом не гарантирует, что датаграмма будет доставлена.
Причем потеря датаграммы может произойти даже из-за переполнения буфера.	
Отсутствие гарантия порядка получения.	Датаграммы никак не связаны между собой (не обладают порядковым отношением).	
Отсутствие  гарантия целостности данных.	Перед отправкой в заголовок сегмента включается блок с контрольной суммой данных, но при получении ее проверка не является обязательной и не является обязательным критерием для отбрасывания датаграммы.	

Внутренние ссылки:
Дочерние страницы:
Обратные ссылки:
•	DHCP
•	Модель OSI
•	Сокет Socket
•	QUIC